Value Required INTERFACE (\S+)
Value Required IPV6_ADDRESS ([a-zA-Z0-9:/]+)
Value LINKIPADDR ([a-zA-Z0-9:/]+)
Value STATUS (\S+/\S+)
Value PROTO (\S+)

Start
  ^${INTERFACE}\s+${IPV6_ADDRESS}\s+${STATUS}/${PROTO}
  ^\s+${LINKIPADDR} -> Record

