Value PORT (\S+)
Value IFMIB (\S+)
Value IFINDEX_HEX (\S+)

Start
  ^Port\s+IFMIB\s+Ifindex\s+\(hex\)\s*$$
  ^${PORT}\s+${IFMIB}\s+\(${IFINDEX_HEX}\s*\)\s*$$ -> Record
  ^-*$$
  ^\s*$$
  ^. -> Error

EOF