Value INTERFACE (\S+)
Value ID (\S+)
Value SPEED (\[n/a\]|\S+)
Value DUPLEX (\[n/a\]|\S+)
Value STATE (\S+)
Value MAC_ADDRESS ([a-fA-F0-9]{2}(\:[a-fA-F0-9]{2}){5})

Start
  ^${INTERFACE}\s+${ID}\s+${SPEED}/${DUPLEX}/${STATE}\s+${MAC_ADDRESS} -> Record
