Value Filldown VRF (\S+)
Value Required NEIGHBOR (\d+\.\d+\.\d+\.\d+)
Value INTERFACE ([\w\./-]+)
Value UPTIME (\S+)
Value EXPIRES (\S+)
Value MODE (\S+)
Value TRANSPORT (\S+)

Start
  ^\s*PIM Neighbor Table for ${VRF} VRF\s*$$
  ^\s*Neighbor Address\s+Interface\s+Uptime\s+Expires\s+Mode\s+Transport\s*$$
  ^\s*${NEIGHBOR}\s+${INTERFACE}\s+${UPTIME}\s+${EXPIRES}\s+${MODE}\s+${TRANSPORT}\s*$$ -> Record
  ^%\s
  ^. -> Error

EOF
